출제기준(실기)

직무 분야	건 설		중직무 분야	건 축	자격 종목		타일기능사		적용 기간	2020.01.01.∼2024.12.31.
○ 직무내용 : 건축구조물의 내외벽, 바닥, 천장 등에 타일 부착용구와 절단용 공구 및 장비를 사용하여 각종 타일을 시멘트 모르타르 또는 기타 접착제로 붙여서 마감하는 직무이다. ○ 수행준거 : 1. 설계도면을 이해하여 시공순서 및 방법을 숙지하고 관련된 자재의 선정 및 소요수량을 산출할 수 있다. 2. 타일 시공면의 바탕처리 및 기준잡기 후 타일을 가공하여 타일 붙임 작업을 안전하게 할 수 있다. 3. 타일 시공 후 타일면을 보호 양생하고, 잔재를 정리할 수 있다.
실기검정방법		작업형				시험시간		5시간 정도

실 기 과목명	주요항목	세부항목	세세항목
타일작업	1. 타일시공 도면파악	1. 도면기본지식 파악하기	1. 도면에 따라 기능과 용도를 파악할 수 있다. 2. 도면에서 지시하는 내용을 파악할 수 있다. 3. 도면에 표기된 각종 기호의 의미를 파악할 수 있다.
		2. 기본도면 파악하기	1. 도면에 따라 구조물의 배치도, 평면도, 입면도, 단면도, 상세도를 구분할 수 있다. 2. 도면에 따라 재료의 종류를 구분하고 가공위치 및 가공방법을 파악할 수 있다. 3. 도면에 따라 재료의 종류별로 시공해야할 부분을 파악할 수 있다.
		3. 현황 파악하기	1. 도면에 따라 현장의 위치를 파악할 수 있다. 2. 도면에 따라 현장의 형태를 파악할 수 있다. 3. 도면에 따라 구조물의 배치를 파악할 수 있다. 4. 도면에 따라 구조물의 형상을 파악할 수 있다.
	2. 타일시공 현장안전	1. 안전보호구 착용하기	1. 현장안전수칙에 따라 안전보호구를 올바르게 사용할 수 있다. 2. 현장 여건과 신체조건에 맞는 보호구를 선택 착용할 수 있다. 3. 현장안전을 위하여 안전에 부합하는 작업도구와 장비를 휴대할 수 있다. 4. 현장안전을 위하여 작업안전 보호구의 종류별 특징을 파악할 수 있다. 5. 현장안전을 위하여 안전 시설물들을 파악할 수 있다.
		2. 안전시설물 설치하기	1. 산업안전보건법에서 정한 시설물설치기준에 따라 안전시설물을 설치할 수 있다. 2. 안전보호구를 유용하게 사용할 수 있는 필요장치를 설치할 수 있다. 3. 현장안전을 위하여 안전시설물의 종류별 설치위치, 설치기준을 파악할 수 있다. 4. 현장안전을 위하여 안전시설물 설치계획도를 숙지할 수 있다. 5. 현장안전을 위하여 구조물 시공계획서를 숙지할 수 있다. 6. 현장안전을 위하여 시설물 안전점검 체크리스트를 작성할 수 있다.
		3. 불안전시설물 개선하기	1. 현장안전을 위하여 기 설치된 시설을 정기 점검을 통해 개선할 수 있다. 2. 측정장비를 사용하여 안전시설물이 제대로 유지되고 있는지를 확인하고 유지되고 있지 않을 시 교체할 수 있다. 3. 현장안전을 위하여 불안전한 시설물을 조기 발견 및 조치할 수 있다. 4. 현장안전을 위하여 불안전한 행동을 줄일 수 있는 방법을 강구할 수 있다. 5. 현장안전을 위하여 안전관리요원의 교육을 실시할 수 있다.
	3. 작업 준비	1. 작업지시서 확인하기	1. 작업지시서에 따라 물량·종류·치수를 파악할 수 있다. 2. 작업지시서에 따라 자재마감 상태를 파악할 수 있다. 3. 시공 우선순위에 따라 작업 순서를 결정할 수 있다.
		2. 자재 검수하기	1. 작업지시서에 따라 생산된 자재의 불량품을 선별할 수 있다. 2. 작업지시서에 따라 가공된 수량·종류·치수·표면가공 상태를 검수할 수 있다. 3. 작업지시서에 따라 자재의 품질관리, 인증품 여부를 검사할 수 있다. 4. 작업지시서에 따라 불량품들을 다른 자재와 구분하여 처리할 수 있다.
		3. 자재 가공하기	1. 작업지시서에 따라 가공 위치를 표시할 수 있다. 2. 재질 모양에 따라 절단기를 이용하여 자재를 가공할 수 있다. 3. 작업지시서에 따라 석재 중 판재일 경우 표면 마감 후 2차로 자재를 가공할 수 있다. 4. 작업지시서에 표기된 마감 사양에 따라 석재를 다듬을 수 있다. 5. 작업지시서에 따라 콘크리트 드릴 날을 핸드 드릴에 부착하여 사용할 수 있다.
		4. 가설재 설치하기	1. 공사 규모에 따라 필요한 가설재를 선정할 수 있다. 2. 작업지시서에 따라 선정된 가설재 물량을 산출할 수 있다. 3. 작업지시서에 따라 가설재위 자재·부속자재를 적재할 수 있다. 4. 작업지시서에 따라 가설재를 이용하여 자재를 인양할 수 있다. 5. 작업지시서에 따라 가설재를 옮겨서 작업할 수 있다.
		5. 운반 보관하기	1. 작업지시서에 따라 운반중 자재의 파손 확인·불량품을 선별할 수 있다. 2. 작업지시서에 따라 반입된 자재는 시공이 용이하도록 시공장소 근처에 배치 할 수있다. 3. 작업지시서에 따라 부자재를 재료별로 별도로 보관 할 수 있다. 4. 작업지시서에 따라 자재 보관시 재료가 훼손, 오염되지 않도록 보관창고를 유지·관리할 수 있다.
	4. 바탕면 준비	1. 바탕면 고르기	1. 작업지시서에 따라 공구를 사용하여 돌출된 부분을 평탄하게 작업할 수 있다. 2. 작업지시서에 따라 배관 주변을 충진·보강할 수 있다. 3. 작업지시서에 따라 레벨, 고름자, 수준기을 사용하여 바탕면의 높이나 수평, 요철을 확인할 수 있다. 4. 작업지시서에 따라 측정공구 등을 사용하여 수직여부를 확인할 수 있다. 5. 작업지시서에 따라 공구를 사용하여 시멘트 페이스트 이물질을 제거할 수 있다. 6. 작업지시서에 따라 매끈한 면은 공구를 사용하여 거칠게 할 수 있다. 7. 작업지시서에 따라 바탕면의 접착 증강제를 바를 수 있다. 8. 작업지시서에 따라 바탕이 패인 부위는 보강 모르타르를 사용하여 밀실하고 평활하게 할 수 있다. 9. 작업지시서에 따라 바탕면 처리 후 잔재물을 청소할 수 있다. 10. 작업지시서에 따라 마감재의 두께·부착 방법을 고려하여 바탕면을바르거나 고를 수 있다. 11. 작업지시서에 따라 바탕면의 들뜸, 균열을 검사하고 불량 부분은 보수할 수 있다. 12. 작업지시서에 따라 바닥면은 물매에 맞추어 수평, 경사를 만들 수 있다.
		2. 기준점 설정하기	1. 작업지시서에 따라 측정기를 사용하여 기준점을 잡고 수직, 수평 기준점을 표시할 수 있다. 2. 작업지시서에 따라 측정기를 사용하여 줄눈나누기를 실시할 수 있다. 3. 작업지시서에 따라 다른 마감재료 연결 부위를 고려하여 기준점을 설정할 수 있다.
		3. 줄눈 나누기	1. 작업지시서에 따라 직각자를 이용하여 작업에 필요한 길이로 절단할 수 있다. 2. 작업지시서에 따라 직각자를 대고 바탕면에 선을 그을 수 있다. 3. 작업지시서에 따라 규준자를 대고 붙이고자하는 마감재 한 장의 길이와 높이를 바탕면에 표시할 수 있다. 4. 작업지시서에 따라 바탕면의 수축팽창에 의한 균열·박리를 방지할 수 있도록 신축줄눈 위치를 표시할 수 있다.
	5. 타일붙임	1. 떠붙이기	1. 작업지시서에 따라 타일뒷면에 붙임모르타르를 흙손으로 떠 얹고 모르타르가 흘러내리지 않도록 하면서 타일을 바탕에 문질러 눌러 붙일 수 있다. 2. 작업지시서에 따라 붙임모르타르의 두께는 기준규격에 따라 설정할 수 있다. 3. 작업지시서에 따라 타일면 평활도 유지를 위하여 나무망치나 고무망치로 두드려 위치를 조정하면서 기준실에 맞춰서 타일을 붙일 수 있다.
			4. 작업지시서에 따라 줄눈 간격재를 설치할 수 있다.
		2. 압착 붙이기	1. 붙임모르타르의 두께는 타일 두께의 반이상으로 하고, 기준 규격을 표준으로 하여 바를 수 있다. 2. 모르타르의 경화속도·작업성을 고려하여 타일의 붙임면적을 결정하고 붙임모르타르를 바를 수 있다. 3. 기준실에 맞추어 타일을 한 장씩 붙이고 나무망치로 두들겨 타일이 붙임모르타르 안에 박혀 타일의 줄눈부위에 모르타르가 타일두께의 기준규격 이상 올라오게 할 수 있다. 4. 작업지시서에 따라 어긋난 타일은 규정된 시간 내에 수정할 수 있다.
		3. 접착 붙이기	1. 작업지시서에 따라 바탕면의 건조상태를 확인할 수 있다. 2. 작업지시서에 따라 바탕면에 접착제의 바름 면적은 기준규격을 준수하여 접착제용 흙손으로 눌러 바를 수 있다. 3. 작업지시서에 따라 표면 접착성, 경화정도를 확인 후 타일을 붙일 수 있다.
		4. 바닥타일 붙이기	1. 작업지시서에 따라 타일을 바닥 붙임 모르타르 위에 올려놓고 고무망치로 두들겨 평평하게 할 수 있다. 2. 작업지시서에 따라 타일 붙임면적이 클 때, 규준타일을 먼저 붙여 이에 따라 붙여 나갈 수 있다.
			3. 바닥의 모서리 구석과 기타부분의 물매에 유의하며, 줄눈을 맞추어 평탄하게 붙일 수 있다. 4. 작업지시서에 따라 접착붙이기의 경우 흙손으로 평탄하게 바르고, 빗흙손을 사용해서 필요한 높이로 고를 수 있다. 5. 작업지시서에 따라 접착붙이기의 경우 건조경화형의 접착제는 주어진 경화시간에 유의해서 타일을 붙일 수 있다.
		5. 줄눈 넣기	1. 작업지시서에 따라 타일면과 줄눈의 여분 모르타르 이물질을 제거·청소할 수 있다. 2. 작업지시서에 따라 줄눈 부위를 습윤 상태로 유지할 수 있다. 3. 작업지시서에 따라 줄눈 흙순으로 줄눈 부분에 줄눈재를 눌러 채울 수 있다. 4. 작업지시서에 따라 타일면에 붙은 여분의 재료를 부드러운 브러시로 털어낼 수 있다. 5. 작업지시서에 따라 마른걸레 스펀지로 타일면에 시멘트 자국이 남지 않도록 닦아낼 수 있다.
	6. 검사 보수	1. 품질기준 확인하기	1. 설계도서에 따라 입고된 자재의 외관·규격을 검사하여 품질기준에 미달한 자재를 선별할 수 있다. 2. 설계도서에 따라 입고된 접착제, 시멘트, 기성배합모르타르, 앵커세트 부자재의 품질을 확인할 수 있다.
			3. 설계도서에 따라 붙임 후 시방서 기준에 의거하여 접착력 시험할 수 있으며, 시험결과를 판정할 수 있다. 4. 설계도서에 따라 타일 시공의 줄눈간격 적정여부를 확인할 수 있다.
		2. 시공품질 확인하기	1. 설계도서에 따라 측정기를 이용하여 석재·타일이 수직ㆍ수평하게 시공되었는지 확인할 수 있다. 2. 설계도서에 따라 타일에 줄눈이 품질에 기준에 맞게 시공되었는지 확인할 수 있다. 3. 설계도서에 따라 붙임 모르타르가 경화된 후 검사봉으로 타일 표면을 두들겨 부착상태를 검사할 수 있다. 4. 설계도서에 따라 들뜸, 균열등 하자에 대한 소리와 울림으로 확인할 수 있다. 5. 설계도서에 따라 모르타르 줄눈시공 후 충전성을 확인할 수 있다.
		3. 보수하기	1. 설계도서에 따라 주위의 타 자재가 파손되지 않도록 보수할 수 있다. 2. 설계도서에 따라 분진ㆍ소음을 방지할 수 있다. 3. 하자에 따른 보수계획을 수립할 수 있다. 4. 설계도서에 따라 동일자재 수급계획을 수립할 수 있다. 5. 설계도서에 따라 바탕면의 기능을 확보할 수 있다.
	7. 청소 보양	1. 청소하기	1. 재료의 성질에 따라서 청소방법을 선택할 수 있다. 2. 작업지시서에 따라 계면활성제ㆍ중성세제를 사용하여 타일면을 청소할 수 있다. 3. 작업지시서에 따라 재료나 철물류가 오염되지 않도록 보양할 수 있다. 4. 작업지시서에 따라 마감면이 건조하기 전에 물을 뿌려 씻어낼 수 있다. 5. 작업지시서에 따라 보양을 하기 전에 이물질을 제거할 수 있다.
		2. 보양방법 계획하기	1. 재료의 성질에 따라 보양 방법·재료를 준비할 수 있다. 2. 작업지시서에 따라 주변 기구에 보호재를 사용하여 부식ㆍ오염을 방지할 수 있다. 3. 작업지시서에 따라 모서리, 돌출부에 필요한 보호재를 준비할 수 있다. 4. 작업지시서에 따라 보양재의 파손 여부를 점검할 수 있다.
		3. 보양하기	1. 작업지시서에 따라 바닥 보행용 보양재를 바닥에 설치할 수 있다. 2. 작업지시서에 따라 난방기를 이용하여 실내온도를 유지할 수 있다. 3. 작업지시서에 따라 보호용 피막을 이용하여 보양할 수 있다. 4. 시방서에 따라 지정한 기간동안 보양할 수 있다.